2021-05-30
Inwestor:

 
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15	Wykonawca:

 
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 
18-300 Zambrów,
Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100	

Kosztorys ofertowy Nr: 

Nazwa budowy: Przebudowa ul. Popiełuszki wraz z siegaczem na działki 759/2 i 755/13 oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem. 
Adres budowy: ul .Popiełuszki, Wysokie Mazowieckie  
Obiekt: Kanał technologiczny
Rodzaj robót: telekomunikacyjne

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Budowa kanału technologicznego

1	KNR 5-01U
0102-01-040	(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwór w ciągu Rura DVK110
krotność = 1,00

	96,00	m			
2	KNR TP39
0302-12-043	(NP) Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV
krotność = 1,00

	0,10	km			
3	KNR TP39
0302-10-043	(NP) Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur.
krotność = 1,00

	0,10	km			
4	KNR 5-01U
0102-02-040	(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2rury w warstwie,2 otwory w ciągu
krotność = 1,00

	27,00	m			
5	KNR 5-01U
0301-02-020	(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	3,00	szt			
6	KNR 5-01U
0322-01-020	(NP) Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.Rama studni ciężka lub podwójna
krotność = 1,00

	3,00	szt			
7	KNR TP39
0203-01-040	(NP) Mechaniczne wciąganie 1 rury HDPE40,w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej
krotność = 1,00

	27,00	m			
8	KNR TP39
0203-01-040	(NP) Mechaniczne wciąganie 1 wiązki mikrorur,w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej
krotność = 1,00

	42,00	m			
9	KNR TP39
0204-04-020	(NP) Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 mm,w kanalizacji
krotność = 1,00

	2,00	szt			
10	KNR TP39
0204-01-020	(NP) Montaż skręcanych złączy mikrorury,w kanalizacji
krotność = 1,00

	2,00	szt			
11	KNR 5-02
0201-02-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą DVK110
krotność = 1,00

	35,00	m			
		Razem:					
		Razem kosztorys: